|  |
| --- |
| **VIRVE SISÄVERKON TARVEKARTOITUS** |
| Tämä VIRVE sisäverkon tarvekartoitus on tarkoitettu tehtäväksi rakennuslupavaiheessa yhdessä pelastusviranomaisen kanssa riskikohteissa. Tarvekartoitus on tarkoitettu käytettäväksi lähtötietona sisäverkon suunnittelu ja toteutusvaiheessa.  |
| **PERUSMÄÄRITTELYT** |
| **Kohde** | Nimi |
|  |
| Osoite |
|  |
| **Omistaja/****haltija** | Omistaja/haltija |
|  |
| Osoite |
|  |
| Yhteyshenkilö |
|  |
| **Kuuluvuus****kartoituksen tekijä** | Organisaatio tai Yritys |
|  |
| Osoite |
|  |
| Yhteyshenkilö |
|  |
| **Paikallinen** **pelastus-****viranomainen** | Pelastusviranomainen  |
|  |
| Osoite |
|  |
| Yhteyshenkilö |
|  |
| **VIRVE sisäver-kon määräy-tyminen (hankinnan perusteet)** |  |  Pelastusviranomaisen vaatimus \* (PelL 109 §) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Ei vaatimusta |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Omaehtoinen \*\* |  |  |
|  |
|  |
| **Virve sisäverkon laajuus** |  | Koko rakennus (kentänvoimakkuus ≥-86 dBm 90 % todennäköisyydellä),  |
| ottaen huomioon, että kuuluvuus on ainakin seuraavissa tiloissa: uloskäytävät, paloteknisten laitteiden hallintatilat ja reitit niille, kellaritilojen sammutusreitit. |
|  | Muut määritetyt tilat (merkitty liitteenä oleviin kiinteistön pohjapiirustuksiin) |
|  |  |  |  |
| **Muut vaatimuk-****set** |  | VIRVE sisäverkon sähkönsyöttö on varmennettava |  |  |  |  | 4h |  | 6h |
|  |  |
|  | Erityisvaatimuksia toistimen sijoitukselle. Mitä? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Esitetyt** **asiakirjat** |  | Rakennuslupapäätös |  |  |  |  |
|  |
|  | Kohteen piirustukset |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lähtötietojen****kirjaaminen** | Edellä olevat lähtötiedot on kirjattu. |
| Perustietojen kirjauspaikka | Päivämäärä | Pelastusviranomainen |
|  |  |
| Perustiedot pelastusviranomaiselle toimittanut |
| Suunnittelija | Haltijan Edustaja |
|  |  |
|  |  |
| **Virve sisäverkon****käyttöönotto** | Viranomaisverkon asennustöistä vastaavan hyväksyntä |
| *Asennustyö on tehty tarvekartoituksen mukaisesti ja Suomen* *Erillisverkot Oy on hyväksynyt toistimen liitettäväksi viranomaisverkkoon.* |
| pvm | allekirjoitus |
| **Asennustyöstä vastaa** | Asennustyöstä vastaavan nimi ja yhteystiedot |

\* oltava valmis ennen käyttöönottoa

\*\* VIRVE-käyttäjätahon oman toiminnan varmistamiseen. Tekniset toimintakykyvaatimukset ja laitteiston käyttöajan määrittelee toiminnan harjoittaja