|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIRVE-SISÄKUULUVUUDEN TARVEKARTOITUS JA HYVÄKSYNTÄ**  **LAAJAKAISTAINEN VIRVE-PALVELU (VIRVE 2) JA VIRVE-VERKKO (TETRA)**  käyttöön 1.1.2022 lähtien | | | | | | | | | |
| Tämä laajakaistaisen Virve-viranomaisviestintäpalvelun (Virve 2) ja Virve-verkon (Tetra) sisäkuuluvuuden tarvekartoitus on tarkoitettu tehtäväksi pelastusviranomaisen määräämissä riskikohteissa (PelL109 §). Tarvekartoitusta käytetään lähtötietona Virve-sisäkuuluvuuden mittaus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. | | | | | | | | | |
| **PERUSTIEDOT** | | | | | | | | | |
| **Rakennus/ kohde** | Nimi | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | |
| Rakennustunnus | | | | | | | | |
| Kiinteistötunnus | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Rakennuksen omistaja/**  **haltija** | Omistaja/haltija | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Yhteyshenkilö | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Paikallinen**  **pelastus-**  **viranomainen** | Pelastusviranomainen | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Osoite | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Yhteyshenkilö | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **MÄÄRÄYS** |  | | | | | | | | |
| **Virve-**  **kuuluvuuden määräytyminen** |  | Pelastusviranomaisen vaatimus \* (PelL 109 §) | | |  |  | | | |
|  | Laajakaistainen Virve-palvelu (Virve 2) | | |  | Kohteessa on jo laajakaistaisen Virven kuuluvuus | | | |
|  | ja Virve-verkko (Tetra) | | |  | Kohteessa on jo Virve-verkon kuuluvuus | | | |
|  |  | | |  |  | | | |
|  | Ei vaatimusta | | |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | | |
|  | Omaehtoinen \*\* | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **Virve-**  **kuuluvuuden laajuus** |  | Pelastusviranomaisen pohjakuviin määrittelemät tilat (pohjakuva määräyksen liitteenä) | | | | | | | |
|  | Ja/Tai | | | | | | | |
|  | Pelastusviranomaisen määrittelemät tilat | | | | | | | |
|  | Mitkä ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kuuluvuus tulee olla aina seuraavissa tiloissa: uloskäytävät, paloteknisten laitteiden hallintatilat ja reitit niille sekä kellaritilojen sammutusreitit. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **Muut  vaatimukset** |  | | Virve-palvelun sähkönsyöttö on varmennettava | | | |  | h | |
|  | | | | | | | | |
|  | | Kapasiteetti tai muu erityisvaatimus | | | | | | |
| Mitä? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Esitetyt**  **asiakirjat** |  | Rakennuslupapäätös | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Kohteen piirustukset | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| **Perus- ja**  **määräystietojen**  **kirjaaminen** |  | | | | | | | | |
| Tietojen kirjauspaikka | | | Päivämäärä | | | | | Pelastusviranomainen |
|  | | | | |  |
| Perustiedot pelastusviranomaiselle on toimittanut | | | | | | | | |
| Suunnittelija | | | Omistajan / haltijan edustaja | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuuluvuus-**  **kartoitus** | Päivämäärä | |
| Organisaatio, tekijä | |
| Organisaation yhteyshenkilö | |
| Yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) | |
| Täyttääkö Virve-sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset ? \_\_ kyllä \_\_ ei | |
|  |  | |
| **Asennustyö** | Asennustyöstä vastaavan nimi ja yhteystiedot | |
|  |  | |
| **Laajakaistaisen Virve-palvelun (Virve 2)**  **sisätilatila-**  **kuuluvuuden**  **hyväksyminen** |  | |
| Palvelualue on toteutettu tarvekartoituksen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt laajakaistaisen Virve-palvelun (Virve 2) sisätilakuuluvuuden. | |
| Pvm | Allekirjoitus |
| **Virve-**  **sisäverkon**  **käyttöönotto (Tetra)** |  | |
| Suomen Erillisverkot Oy vahvistaa lopputarkastuspöytäkirjalla, että asennustyö on tehty tarvekartoituksen mukaisesti ja hyväksyy toistimen liitettäväksi viranomaisverkkoon. Pöytäkirja lähetetään urakoitsijalle. | |
|  | |

\* oltava valmis ennen käyttöönottoa

\*\* Virve-käyttäjätahon oman toiminnan varmistamiseen. Tekniset toimintakykyvaatimukset ja laitteiston käyttöajan määrittelee toiminnan harjoittaja.

Pelastusviranomainen arkistoi hyväksytyn sisäkuuluvuuslomakkeen. Rakennuksen omistaja toimittaa lomakkeen myös Erillisverkoillle sähköpostiosoitteeseen [virvesisakuuluvuus@erillisverkot.fi.](file:///\\everkot.dom\dfs\home\merja.tiittanen$\Virve\Virve2.0\Sisäkuuluvuus\Materiaali%20sivulle\Sivu%200222%20sisällöllä\virvesisakuuluvuus@erillisverkot.fi.)